**建设项目环评拟批复公示内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | **建设性质** | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | **公众参与情况** |
| 1 | 河南天悦包装有限公司年产15000万纸质包装品项目 | 新建 | 新乡市平原城乡一体化示范区大郑北绿色智能科技园 | 河南朗澈环保科技有限公司 | 主要原辅料：白牛皮纸、黄牛皮纸、双胶纸、淀粉胶、预涂膜、油墨、CTP版等。  主要产品：纸制品礼盒。  生产工艺：印刷-瓦楞-覆膜-对裱-模切-粘箱-穿扣-包装入库。  主要设备：印刷机、覆膜机、模切机、糊盒机、贴片机、对裱机、瓦楞机、蒸汽发生器等；  周边概况：园区内：本项目东侧为天石印务，西侧和南侧均为园区在建厂房，北侧为园区道路。园区外：大郑北绿色智能科技园北侧为通惠河路，隔路为空地；南侧为海河大道，隔路为空地；西侧为尧山路，隔路为河南金水电缆集团有限公司；东侧为泰山路，隔路为空地。距离项目最近的敏感点为东南侧约220m处的后七里村。距离项目最近的地表水为厂址南侧2100m的闫坡排。 | 1、废水：营运期生产废水和生活污水经化粪池处理后进入平原示范区桥北污水处理厂。  2、废气：印刷、覆膜等产生VOCS的工序设置整体密闭负压收集，废气引入活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理（2套），尾气由15m高排气筒（2根)排放。排放情况满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1、附件2相关排放标准、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的函（环办大气函[2020]340号）中包装印刷A级企业引领性指标等标准要求。蒸汽发生器燃烧废气经低氮处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物、SO2、NOX排放应满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）限值要求。  3、噪声：经选取低噪声设备、采用基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类排放限值。  4、固废：废包装材料、废包装桶、废纸屑、不合格产品收集后，暂存在厂区25m2一般固废暂存间，定期外售。废离子交换树脂经收集后暂存在厂区25m2一般固废暂存间，定期由厂家回收。一般固废暂存间建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。  危险废物：本项目废原料桶、废CTP版、废油墨抹布、废橡皮布、废催化剂、废活性炭和废机油收集后，分类暂存在厂区20m2危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位处理。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 | / |