关于河南艺博彩印有限公司年生产2亿个包装盒扩建项目环境影响报告表的

评价文件作出拟审批意见的公示

 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在自本公告发布之日起5个工作日内反馈我局环评科。

 电话和传真：0373-7553266

 通讯地址：新乡市平原示范区平原大道行政综合执法局

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

**建设项目环评拟批复公示内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | **建设性质** | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | **公众参与情况** |
| 1 | 河南艺博彩印有限公司年生产2亿个包装盒扩建项目 | 扩建 | 新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园内 | 河南昊威环保科技有限公司 | 主要原辅料：白卡纸、双胶纸、白板纸、瓦楞纸、亮膜、哑膜、镭射膜、糊盒胶、大豆环保油墨、覆膜胶等。主要产品：包装盒。生产工艺：纸张印刷-覆膜-对裱-模切-烫金-粘盒-包装等。主要设备：新增印刷机3台（共5台）、全自动覆膜机3台（共4台）、全自动模切机6台（共8台）、烫金机4台（共4台）等。周边概况：周边主要敏感点为西侧730m处大胡庄村、北侧330m处阎庄村。 | 1. 废水：本项目生产过程不产生废水，废水主要为职工生活产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后排入新乡市平原示范区污水处理厂进行处理，处理后的污水水质能够满足新乡市平原示范区污水处理厂收水标准。
2. 废气：①新增的印刷机设置在二次封闭的印刷间内，在每台印刷机顶部设置集气罩，9#车间非甲烷总烃收集后由引风机抽吸送入现有工程“UV光氧+活性炭处理”之后经17m高排气筒（DA001）排放；10#车间印刷废气经收集后由引风机抽吸送入新增的一套“UV光氧化催化装置+活性炭吸附”处理之后经17m高排气筒（DA003）排放。②本次扩建项目覆膜机上方设置集气罩，10#车间覆膜废气收集后由引风机抽吸送入新增的一套“UV光氧化催化装置+活性炭吸附”处理之后经17m高排气筒（DA003）；12#车间覆膜废气收集后引入现有工程“UV光氧+活性炭处理”之后经17m高排气筒（DA002）排放。
3. 噪声：经选取低噪声设备、采用基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类排放限值。
4. 固废：本项目固废包括危险废物和一般废物。危险废物主要包括废油墨抹布、废橡皮布、废CTP版、废原料桶。一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑胶片及不合格产品、职工生活垃圾。危废在30m2危废暂存间内暂存后定期交由有资质的单位回收处置；一般固废在项目一般固废暂存间内暂存后外售；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。
 | **/** |