关于新乡市瀚美印刷制版有限公司年产激光胶片300万张、烫金雕刻版3万套项目环境影响报告表的

评价文件作出拟审批意见的公示

 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在自本公告发布之日起5个工作日内反馈我局环评科。

 电话和传真：0373-7553266

 通讯地址：新乡市平原示范区平原大道行政综合执法局

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

**建设项目环评拟批复公示内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | **建设性质** | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | **公众参与情况** |
| 1 | 新乡市瀚美印刷制版有限公司年产激光胶片300万张、烫金雕刻版3万套项目 | 新建 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路66号中原印刷产业园 | 郑州正宁环保科技有限公司 | 主要原辅材料：①烫金雕刻版：铜板、铝板；②激光胶片：菲林胶片、显影剂、定影剂；③其他：润滑油。主要产品：烫金雕刻版、激光胶片。生产工艺：①烫金雕刻版：原材料（铜板、镁板、铝板）→裁切修边→雕刻成型→电热压平→成品；②激光胶片：原材料（空白菲林胶片、显影剂、定影剂等）→电脑设计→激光雕刻→显影定影→成品。主要设备：①烫金雕刻版：裁板机、雕刻机、气泵、电热压平机；②激光胶片：激光菲林机。周围环境概况：西侧约562m处为大胡庄村，北侧约774m处为阎庄村，北侧约1.51km处为文岩渠。 | 1. 废气：雕刻工序产生的少量粉尘，经收集后作为固废处置，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。
2. 废水：①胶片清洗过程中产生的废水经收集后作为危废处置；②生活污水依托园区现有化粪池处理后经市政污水管网进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，满足平原示范区桥北污水处理厂收水标准要求。
3. 噪声：裁板机、雕刻机等生产设备运行过程中产生的噪声采取厂房隔声、基础减振、距离衰减等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类排放限值要求。
4. 固废：①裁切及雕刻工序废边角料及粉尘经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。②设备维修含油抹布（废润滑油）和储存过程中产生的废油桶以及生产过程产生的废定影剂、废显影剂、清洗废水经收集后暂存于危险暂存间，交由有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求。③生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门处置。
 | **/** |