**建设项目环评拟批复公示内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | **建设性质** | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | **公众参与情况** |
| 1 | 年产值1000万元金刚石复合片用金属杯研发生产销售项目 | 扩建 | 河南省新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园21号楼1层 | 河南雨后晴环境科技有限公司 | 主要原辅料：锆材、铌材、钼材生产工艺：原料-擦油-冲压-打磨毛刺-清洗-烘干-退火-质检-成品主要生产设备：冲床、磨床、超声波清洗机、真空炉周边概况：根据现场勘查，21号楼西侧为20号楼，北侧为园区道路。南侧为中兴智慧产业园南厂界，东侧为中兴智慧产业园东厂界。距离项目最近的地表水体为南侧约271m的天然一支渠，距离项目最近的敏感点为东侧224m处的西徐庄村。 | 1、废水：金属杯冲洗废水过滤后进入园区化粪池；浓盐水进入园区化粪池，然后进入桥北产业集聚区污水处理厂2、废气：/3、噪声：厂房隔声、基础减震4、固废：废切削液、废润滑油、废切削液废润滑油桶、废拉伸油及过滤棉依托现有工程危废暂存间，然后委托有资质单位进行处理；冲压产生的废边角料收集后定期外售。 | 开展了公众参与工作，未收到公众反馈意见。 |